**Дроссели серии Дхх, сортировка по индуктивности:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Тип дросселя** | **Типоразмер магнито- провода** | **Индуктивность, Гн** | **Номинальный ток, А** |
| **Дроссель Д58** | ШЛ10 х 20 | 40 | 0,035 |
| **Дроссель Д24** | ШЛ10 х 20 | 20 | 0,05 |
| **Дроссель Д33** | ШЛ12 х 25 | 20 | 0,07 |
| **Дроссель Д42** | ШЛ16 х 16 | 20 | 0,09 |
| **Дроссель Д51** | ШЛ20 х 20 | 20 | 0,14 |
| **Дроссель Д15** | ШЛ8 х 16 | 10 | 0,05 |
| **Дроссель Д23** | ШЛ10 х 20 | 10 | 0,07 |
| **Дроссель Д32** | ШЛ12 х 25 | 10 | 0,1 |
| **Дроссель Д41** | ШЛ16 х 16 | 10 | 0,13 |
| **Дроссель Д50** | ШЛ20 х 20 | 10 | 0,2 |
| **Дроссель Д14** | ШЛ8 х 16 | 5 | 0,07 |
| **Дроссель Д22** | ШЛ10 х 20 | 5 | 0,1 |
| **Дроссель Д31** | ШЛ12 х 25 | 5 | 0,14 |
| **Дроссель Д40** | ШЛ16 х 16 | 5 | 0,18 |
| **Дроссель Д49** | ШЛ20 х 20 | 5 | 0,28 |
| **Дроссель Д7** | ШЛ6 х 12,5 | 5 | 0,04 |
| **Дроссель Д13** | ШЛ8 х 16 | 2,5 | 0,1 |
| **Дроссель Д21** | ШЛ10 х 20 | 2,5 | 0,14 |
| **Дроссель Д30** | ШЛ12 х 25 | 2,5 | 0,2 |
| **Дроссель Д39** | ШЛ16 х 16 | 2,5 | 0,26 |
| **Дроссель Д48** | ШЛ20 х 20 | 2,5 | 0,4 |
| **Дроссель Д6** | ШЛ6 х 12,5 | 2,5 | 0,06 |
| **Дроссель Д148** | ШЛ12 х 25 | 1,3 | 0,2 |
| **Дроссель Д162** | ШЛМ25 х 25 | 1,3 | 0,28 |
| **Дроссель Д12** | ШЛ8 х 16 | 1,2 | 0,14 |
| **Дроссель Д20** | ШЛ10 х 20 | 1,2 | 0,2 |
| **Дроссель Д227** | ШЛМ8 х 12,5 | 1,2 | 0,1 |
| **Дроссель Д235** | ШЛМ10 х 12,5 | 1,2 | 0,14 |
| **Дроссель Д243** | ШЛМ12 х 12,5 | 1,2 | 0,2 |
| **Дроссель Д251** | ШЛМ16 х 16 | 1,2 | 0,28 |
| **Дроссель Д259** | ШЛМ16 х 32 | 1,2 | 0,4 |
| **Дроссель Д267** | ШЛМ20 х 32 | 1,2 | 0,56 |
| **Дроссель Д274** | ШЛМ25 х 40 | 1,2 | 0,8 |
| **Дроссель Д29** | ШЛ12 х 25 | 1,2 | 0,28 |
| **Дроссель Д38** | ШЛ16 х 16 | 1,2 | 0,4 |
| **Дроссель Д47** | ШЛ20 х 20 | 1,2 | 0,56 |
| **Дроссель Д5** | ШЛ6 х 12,5 | 1,2 | 0,075 |
| **Дроссель Д57** | ШЛ20 х 40 | 1,2 | 0,8 |
| **Дроссель Д135** | ШЛ10 х 20 | 0,65 | 0,2 |
| **Дроссель Д147** | ШЛ12 х 25 | 0,65 | 0,28 |
| **Дроссель Д161** | ШЛМ20 х 25 | 0,65 | 0,4 |
| **Дроссель Д174** | ШЛМ25 х 25 | 0,65 | 0,56 |
| **Дроссель Д11** | ШЛ8 х 16 | 0,6 | 0,2 |
| **Дроссель Д19** | ШЛ10 х 20 | 0,6 | 0,28 |
| **Дроссель Д219** | ШЛ5 х 10 | 0,6 | 0,1 |
| **Дроссель Д226** | ШЛМ8 х 12,5 | 0,6 | 0,14 |
| **Дроссель Д234** | ШЛМ10 х 12,5 | 0,6 | 0,2 |
| **Дроссель Д242** | ШЛМ12 х 12,5 | 0,6 | 0,28 |
| **Дроссель Д250** | ШЛМ16 х 16 | 0,6 | 0,4 |
| **Дроссель Д258** | ШЛМ16 х 32 | 0,6 | 0,56 |
| **Дроссель Д266** | ШЛМ20 х 32 | 0,6 | 0,8 |
| **Дроссель Д28** | ШЛ12 х 25 | 0,6 | 0,4 |
| **Дроссель Д37** | ШЛ16 х 16 | 0,6 | 0,51 |
| **Дроссель Д4** | ШЛ6 х 12,5 | 0,6 | 0,12 |
| **Дроссель Д46** | ШЛ20 х 20 | 0,6 | 0,8 |
| **Дроссель Д124** | ШЛ10 х 12,5 | 0,32 | 0,2 |
| **Дроссель Д134** | ШЛ10 х 20 | 0,32 | 0,28 |
| **Дроссель Д146** | ШЛ12 х 25 | 0,32 | 0,4 |
| **Дроссель Д160** | ШЛМ20 х 25 | 0,32 | 0,56 |
| **Дроссель Д173** | ШЛМ25 х 25 | 0,32 | 0,8 |
| **Дроссель Д10** | ШЛ8 х 16 | 0,3 | 0,28 |
| **Дроссель Д18** | ШЛ10 х 20 | 0,3 | 0,4 |
| **Дроссель Д27** | ШЛ12 х 25 | 0,3 | 0,56 |
| **Дроссель Д3** | ШЛ6 х 12,5 | 0,3 | 0,16 |
| **Дроссель Д36** | ШЛ16 х 16 | 0,3 | 0,8 |
| **Дроссель Д45** | ШЛ20 х 20 | 0,3 | 1,1 |
| **Дроссель Д115** | ШЛ8 х 8 | 0,16 | 0,2 |
| **Дроссель Д123** | ШЛ8 х 12,5 | 0,16 | 0,28 |
| **Дроссель Д133** | ШЛ10 х 20 | 0,16 | 0,4 |
| **Дроссель Д145** | ШЛ12 х 25 | 0,16 | 0,56 |
| **Дроссель Д159** | ШЛМ20 х 25 | 0,16 | 0,8 |
| **Дроссель Д17** | ШЛ10 х 20 | 0,16 | 0,56 |
| **Дроссель Д172** | ШЛМ25 х 25 | 0,16 | 1,1 |
| **Дроссель Д2** | ШЛ6 х 12,5 | 0,16 | 0,22 |
| **Дроссель Д26** | ШЛ12 х 25 | 0,16 | 0,8 |
| **Дроссель Д273** | ШЛМ25 х 40 | 0,16 | 2,2 |
| **Дроссель Д35** | ШЛ16 х 16 | 0,16 | 1 |
| **Дроссель Д44** | ШЛ20 х 20 | 0,16 | 1,6 |
| **Дроссель Д9** | ШЛ8 х 16 | 0,16 | 0,4 |
| **Дроссель Д1** | ШЛ6 х 12,5 | 0,08 | 0,32 |
| **Дроссель Д108** | ШЛ6 х 8 | 0,08 | 0,2 |
| **Дроссель Д114** | ШЛ8 х 8 | 0,08 | 0,28 |
| **Дроссель Д122** | ШЛ8 х 12,5 | 0,08 | 0,4 |
| **Дроссель Д132** | ШЛ10 х 12,5 | 0,08 | 0,56 |
| **Дроссель Д158** | ШЛМ20 х 25 | 0,08 | 1,1 |
| **Дроссель Д16** | ШЛ10 х 20 | 0,08 | 0,8 |
| **Дроссель Д171** | ШЛМ25 х 25 | 0,08 | 1,6 |
| **Дроссель Д206** | ШЛ5 х 5 | 0,08 | 0,14 |
| **Дроссель Д212** | ШЛ5 х 8 | 0,08 | 0,2 |
| **Дроссель Д218** | ШЛ5 х 10 | 0,08 | 0,2 |
| **Дроссель Д225** | ШЛМ8 х 12,5 | 0,08 | 0,4 |
| **Дроссель Д233** | ШЛМ10 х 12,5 | 0,08 | 0,56 |
| **Дроссель Д241** | ШЛМ12 х 12,5 | 0,08 | 0,8 |
| **Дроссель Д249** | ШЛМ16 х 16 | 0,08 | 1,1 |
| **Дроссель Д25** | ШЛ12 х 25 | 0,08 | 1,1 |
| **Дроссель Д257** | ШЛМ16 х 32 | 0,08 | 1,6 |
| **Дроссель Д265** | ШЛМ20 х 32 | 0,08 | 2,2 |
| **Дроссель Д272** | ШЛМ25 х 40 | 0,08 | 3,2 |
| **Дроссель Д34** | ШЛ16 х 16 | 0,08 | 1,4 |
| **Дроссель Д43** | ШЛ20 х 20 | 0,08 | 2,2 |
| **Дроссель Д64** | ШЛ6 х 6,5 | 0,08 | 0,1 |
| **Дроссель Д8** | ШЛ8 х 16 | 0,08 | 0,56 |
| **Дроссель Д62** | ШЛ32 х 40 | 0,05 | 2,5 |
| **Дроссель Д66** | ШЛ10 х 10 | 0,05 | 0,02 |
| **Дроссель Д103** | ШЛ6 х 6,5 | 0,04 | 0,2 |
| **Дроссель Д107** | ШЛ6 х 8 | 0,04 | 0,28 |
| **Дроссель Д113** | ШЛ8 х 8 | 0,04 | 0,4 |
| **Дроссель Д121** | ШЛ8 х 12,5 | 0,04 | 0,56 |
| **Дроссель Д131** | ШЛ10 х 12,5 | 0,04 | 0,8 |
| **Дроссель Д143** | ШЛ10 х 20 | 0,04 | 1,1 |
| **Дроссель Д157** | ШЛМ20 х 25 | 0,04 | 1,6 |
| **Дроссель Д170** | ШЛМ25 х 25 | 0,04 | 2,2 |
| **Дроссель Д205** | ШЛ5 х 5 | 0,04 | 0,2 |
| **Дроссель Д211** | ШЛ5 х 8 | 0,04 | 0,28 |
| **Дроссель Д217** | ШЛ5 х 10 | 0,04 | 0,48 |
| **Дроссель Д224** | ШЛМ8 х 12,5 | 0,04 | 0,56 |
| **Дроссель Д232** | ШЛМ10 х 12,5 | 0,04 | 0,8 |
| **Дроссель Д240** | ШЛМ12 х 12,5 | 0,04 | 1,1 |
| **Дроссель Д248** | ШЛМ16 х 16 | 0,04 | 1,6 |
| **Дроссель Д256** | ШЛМ16 х 32 | 0,04 | 2,2 |
| **Дроссель Д264** | ШЛМ20 х 32 | 0,04 | 3,2 |
| **Дроссель Д102** | ШЛ6 х 6,5 | 0,02 | 0,28 |
| **Дроссель Д106** | ШЛ6 х 8 | 0,02 | 0,4 |
| **Дроссель Д112** | ШЛ8 х 8 | 0,02 | 0,56 |
| **Дроссель Д120** | ШЛ8 х 12,5 | 0,02 | 0,8 |
| **Дроссель Д130** | ШЛ10 х 12,5 | 0,02 | 1,1 |
| **Дроссель Д142** | ШЛ10 х 20,5 | 0,02 | 1,6 |
| **Дроссель Д144** | ШЛ12 х 25 | 0,02 | 0,8 |
| **Дроссель Д156** | ШЛ12 х 25 | 0,02 | 2,2 |
| **Дроссель Д169** | ШЛМ25 х 25 | 0,02 | 3,2 |
| **Дроссель Д53** | ШЛ20 х 20 | 0,02 | 4,4 |
| **Дроссель Д54** | ШЛ8 х 16 | 0,02 | 1,1 |
| **Дроссель Д55** | ШЛ6 х 6,5 | 0,02 | 0,56 |
| **Дроссель Д61** | ШЛ16 х 16 | 0,02 | 0,3 |
| **Дроссель Д101** | ШЛ6 х 6,5 | 0,01 | 0,04 |
| **Дроссель Д105** | ШЛ6 х 8 | 0,01 | 0,56 |
| **Дроссель Д111** | ШЛ8 х 8 | 0,01 | 0,8 |
| **Дроссель Д119** | ШЛ8 х 12,5 | 0,01 | 1,1 |
| **Дроссель Д129** | ШЛ10 х 12,5 | 0,01 | 1,6 |
| **Дроссель Д141** | ШЛ10 х 20,5 | 0,01 | 2,2 |
| **Дроссель Д155** | ШЛ12 х 25 | 0,01 | 3,2 |
| **Дроссель Д168** | ШЛМ25 х 25 | 0,01 | 4,5 |
| **Дроссель Д179** | ШЛМ12 х 25 | 0,01 | 6,3 |
| **Дроссель Д271** | ШЛМ25 х 32 | 0,01 | 9 |
| **Дроссель Д52** | ШЛ25 х 40 | 0,01 | 12,5 |
| **Дроссель Д68** | ШЛ6 х 12,5 | 0,008 | 1 |
| **Дроссель Д104** | ШЛ6 х 8 | 0,005 | 0,8 |
| **Дроссель Д110** | ШЛ8 х 8 | 0,005 | 1,1 |
| **Дроссель Д118** | ШЛ8 х 12,5 | 0,005 | 1,6 |
| **Дроссель Д128** | ШЛ10 х 12,5 | 0,005 | 2,2 |
| **Дроссель Д140** | ШЛ10 х 20,5 | 0,005 | 3,2 |
| **Дроссель Д154** | ШЛ12 х 25 | 0,005 | 4,5 |
| **Дроссель Д167** | ШЛМ25 х 25 | 0,005 | 6,3 |
| **Дроссель Д178** | ШЛМ25 х 25 | 0,005 | 9 |
| **Дроссель Д204** | ШЛ5 х 5 | 0,005 | 0,56 |
| **Дроссель Д210** | ШЛ5 х 8 | 0,005 | 0,8 |
| **Дроссель Д216** | ШЛ5 х 10 | 0,005 | 1,1 |
| **Дроссель Д223** | ШЛМ8 х 10 | 0,005 | 1,6 |
| **Дроссель Д231** | ШЛМ10 х 10 | 0,005 | 2,2 |
| **Дроссель Д239** | ШЛМ12 х 12,5 | 0,005 | 3,2 |
| **Дроссель Д255** | ШЛМ16 х 25 | 0,005 | 6,3 |
| **Дроссель Д263** | ШЛМ20 х 25 | 0,005 | 9 |
| **Дроссель Д270** | ШЛМ25 х 32 | 0,005 | 12,5 |
| **Дроссель Д69** | ШЛ16 х 16 | 0,005 | 5,6 |
| **Дроссель Д247** | ШЛМ12 х 16 | 0,0045 | 4,5 |
| **Дроссель Д59** | ШЛ12 х 16 | 0,0043 | 2,9 |
| **Дроссель Д109** | ШЛ8 х 8 | 0,0025 | 1,6 |
| **Дроссель Д117** | ШЛ8 х 12,5 | 0,0025 | 2,2 |
| **Дроссель Д127** | ШЛ10 х 12,5 | 0,0025 | 3,2 |
| **Дроссель Д139** | ШЛ10 х 20,5 | 0,0025 | 4,5 |
| **Дроссель Д153** | ШЛ12 х 25 | 0,0025 | 6,3 |
| **Дроссель Д166** | ШЛМ25 х 25 | 0,0025 | 9 |
| **Дроссель Д177** | ШЛМ25 х 25 | 0,0025 | 12,5 |
| **Дроссель Д203** | ШЛ5 х 5 | 0,0025 | 0,8 |
| **Дроссель Д209** | ШЛ5 х 5 | 0,0025 | 1,1 |
| **Дроссель Д215** | ШЛ5 х 10 | 0,0025 | 1,6 |
| **Дроссель Д222** | ШЛМ8 х 10 | 0,0025 | 2,2 |
| **Дроссель Д230** | ШЛМ10 х 10 | 0,0025 | 3,2 |
| **Дроссель Д238** | ШЛМ12 х 12,5 | 0,0025 | 4,5 |
| **Дроссель Д246** | ШЛМ12 х 16 | 0,0025 | 6,3 |
| **Дроссель Д254** | ШЛМ16 х 25 | 0,0025 | 9 |
| **Дроссель Д262** | ШЛМ20 х 25 | 0,0025 | 12,5 |
| **Дроссель Д65** | ШЛ6 х 6,5 | 0,0025 | 0,56 |
| **Дроссель Д67** | ШЛ6 х 12,5 | 0,002 | 2 |
| **Дроссель Д63** | ШЛ6 х 6,5 | 0,00125 | 0,56 |
| **Дроссель Д116** | ШЛ8 х 12,5 | 0,0012 | 3,2 |
| **Дроссель Д126** | ШЛ10 х 12,5 | 0,0012 | 4,3 |
| **Дроссель Д138** | ШЛ10 х 20 | 0,0012 | 6,3 |
| **Дроссель Д152** | ШЛ12 х 25 | 0,0012 | 9 |
| **Дроссель Д165** | ШЛМ25 х 25 | 0,0012 | 12,5 |
| **Дроссель Д176** | ШЛМ25 х 25 | 0,0012 | 18 |
| **Дроссель Д125** | ШЛ10 х 12,5 | 0,0006 | 6,3 |
| **Дроссель Д137** | ШЛ10 х 20 | 0,0006 | 9 |
| **Дроссель Д151** | ШЛ12 х 25 | 0,0006 | 12,5 |
| **Дроссель Д164** | ШЛМ25 х 25 | 0,0006 | 18 |
| **Дроссель Д175** | ШЛМ25 х 25 | 0,0006 | 25 |
| **Дроссель Д269** | ШЛМ25 х 32 | 0,0006 | 35 |
| **Дроссель Д56** | ШЛ12 х 25 | 0,0005 | 16,5 |
| **Дроссель Д60** | ШЛ16 х 20 | 0,0005 | 10 |
| **Дроссель Д136** | ШЛ10 х 20 | 0,0003 | 12,5 |
| **Дроссель Д150** | ШЛ12 х 25 | 0,0003 | 18 |
| **Дроссель Д163** | ШЛМ25 х 25 | 0,0003 | 25 |
| **Дроссель Д202** | ШЛ5 х 5 | 0,0003 | 2,2 |
| **Дроссель Д208** | ШЛ5 х 5 | 0,0003 | 3,2 |
| **Дроссель Д214** | ШЛ5 х 10 | 0,0003 | 4,5 |
| **Дроссель Д221** | ШЛМ8 х 10 | 0,0003 | 6,3 |
| **Дроссель Д229** | ШЛМ10 х 10 | 0,0003 | 9 |
| **Дроссель Д237** | ШЛМ10 х 20 | 0,0003 | 12,5 |
| **Дроссель Д245** | ШЛМ12 х 16 | 0,0003 | 18 |
| **Дроссель Д253** | ШЛМ16 х 25 | 0,0003 | 25 |
| **Дроссель Д261** | ШЛМ20 х 25 | 0,0003 | 35 |
| **Дроссель Д268** | ШЛМ25 х 32 | 0,0003 | 50 |
| **Дроссель Д149** | ШЛ12 х 25 | 0,00015 | 25 |
| **Дроссель Д201** | ШЛ5 х 5 | 0,00015 | 3,2 |
| **Дроссель Д207** | ШЛ5 х 5 | 0,00015 | 4,5 |
| **Дроссель Д213** | ШЛ5 х 8 | 0,00015 | 6,3 |
| **Дроссель Д220** | ШЛМ8 х 10 | 0,00015 | 9 |
| **Дроссель Д228** | ШЛМ10 х 10 | 0,00015 | 12,5 |
| **Дроссель Д236** | ШЛМ10 х 20 | 0,00015 | 18 |
| **Дроссель Д244** | ШЛМ12 х 16 | 0,00015 | 25 |
| **Дроссель Д252** | ШЛМ16 х 25 | 0,00015 | 35 |
| **Дроссель Д260** | ШЛМ20 х 25 | 0,00015 | 50 |